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프로그램 설명

◐ HMC-8002IP 사용자 메뉴얼 ◑
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1.화면구성

 1-1 메인화면
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	1. 현재 시간표시
2. 상단 아이콘
2.1 홈 : 메인 화면으로 가는 단축 버튼
2.2 비상, 방범, 가스, 화재 : 담당하는 세대에서 경보 발생시 해당 아이콘이 점멸 된다. 
2.3 알람 : 알람이 울릴 때 아이콘이 점멸 된다.
2.4 착신 : 착신 설정 중일 때 아이콘이 점멸 된다.
2.5 공지사항 : 공지사항 화면으로 넘어가는 단축 아이콘
2.6 키보드 : 소프트 키보드 사용을 위한 아이콘

3. 현재 설정된 경비실기 번호(일반경비실기 : 1~249번, 화재수신용 경비실기 : 250~254번)
4. 통화, 경보, 정보, 설정으로 이동하기 위한 버튼


2.통화 기능

 2-1 세대통화
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	1. 호출할 동, 호 입력 후 통화 버튼 누르면 호출 음이 간다.
2. 세대에서 받으면 통화가 시작 된다. 
(경비실기에 카메라가 있는경우 위 3번 부분에 본인 영상이 나타나고 세대에서는 경비실 영상을 볼수 있다.)
3. 통화중에는 위 4번을 이용해 통화음량을 조절 할 수 있다.

4. 통화중에 다른 화면으로 이동하면 통화는 자동으로 끊어지고 다른 화면으로 이동 된다.

5. 통화중에 다른 경비실이나 공동현관에서 호출이 오면 5번 부분 오른쪽 메뉴가 점멸 된다.


2-2 경비실통화
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	1. 호출할 경비실기 번호 입력 후 통화 버튼 누르면 호출 음이 간다.

2. 타 경비실에서 받으면 통화가 시작 된다. 
(경비실기에 카메라가 있는경우 위 3번 부분에 본인 영상이 나타나고 4번 부분에는 타 경비실 화면이 나타남)

3. 통화중에는 위 5번을 이용해 통화음량을 조절 할 수 있다.

4. 통화중에 다른 화면으로 이동하면 통화는 자동으로 끊어지고 다른 화면으로 이동 된다.

5. 통화중에 다른 경비실이나 공동현관에서 호출이 오면 6번 부분 오른쪽 메뉴가 점멸 된다.


2-3 긴급알림
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	1. 단지서버에서 등록된(위 1번항목) 긴급알림 내용을 단지내의 모든 경비실로 일괄 전송한다.
2. 위 2번의 알림 버튼을 누르면 3번과 같은 확인/취소 팝업에서 확인을 누르면 전송 된다.
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	3. 단지서버에 등록된 모든 경비실로 선택한 긴급 메시지를 보낸다. 전송중에 위 4번의 취소 버튼을 누르면 전송은 중단 된다.
4. 메시지를 수신한 경우 위 5번과 같이 메시지가 뜨면서 긴급알림 경고음이 울린다. 이때 확인을 누르면 메시지와 소리는 꺼진다.
5. 통화 중에 긴급 메시지가 오게 되면 메시지 팝업과 경고음은 울리지 않고 위 6번의 오른쪽 긴급알림 버튼만 점멸한다. 점멸중인 긴급 알림 메뉴를 선택하면 긴급 알림 메시지와 함께 경고음이 울린다.


2-4 공동현관
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	1. 경비실기는 공동현관을 호출할 수 없고 공동현관으로부터 호출 받을수만 있다.

2. 호출이 오는 중에 통화 버튼을 누르면 통화가 개시 된다. 
(경비실기에 카메라가 있는경우 위 1번 부분에 공동현관 영상이 나타남)

3. 호출 받는 중이나 통화중에 문열기 버튼을 누르면 로비 문을 열어 줄 수 있다.
4. 통화중에는 위 3번을 이용해 통화음량을 조절 할 수 있다.
5. 통화중에 다른 화면으로 이동하면 통화는 자동으로 끊어지고 다른 화면으로 이동 된다.
6. 통화중에 다른 경비실이나 세대에서 호출이 오면 4번 부분 오른쪽 메뉴가 점멸 된다


2-5 부재중 통화
	
[image: image13.jpg]SAR | ERUAl

1015202% 2007-08-28 10:19

o
s

il
4

o
=

e

o
=

n

o
[

2007-08-28 10:02

2007-08-28 09:57

2007-08-28 09:56

2007-08-28 09:52

LI

old 4 > os

.






	1. 세대, 경비실, 공동현관의 호출을 받은 후 통화를 받지 못하면 부재중 통화 목록(위 1번)에 남게 된다.
2. 세대, 경비실 부재중 통화에서 통화 하기 버튼(위 2번)을 누르면 바로 해당 대상으로 통화 호츨이 가능 하다. 

3. 공동현관 호출에 대해서는 부재중 정보만 볼수 있고 공동현관을 호출 할 수는 없다.

4. 부재중 통화는 최대 100건까지 저장 된다.


2-6 H/W 키 사용
	1. 통화
A. 호출 받는 중 일때 : 호출 받고 있는 화면의 통화를 받음

B. 호출 하는 중 일때 : 호출 취소

C. 통화 중 일때 : 통화 끊기

D. 평상시 : 세대통화 화면으로 이동

2. 문 열림/기능

A. 호출 받는 중 일때 : 호출 받고 있는 화면의 통화를 받음

B. 호출 하는 중 일때 : 호출 취소

C. 통화 중 일때 : 통화 끊기

D. 로비의 호출을 받고 있거나 로비통화 중 일때 : 문열기

E. 평상시 : 착신전환 화면으로 이동

3. 가스 : 가스경보 화면으로 이동

4. 방범 : 방범경보 화면으로 이동

5. 비상 : 비상경보 화면으로 이동


3.경보 기능

 3-1 전체경보, 비상, 방범, 가스, 화재경보
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	1. 위 1번에서 관할하는 세대에서 발생한 경보정보를 모두 볼수 있다.

2. 경보가 발생 할 경우 위 2번에 확인 버튼을 눌러서 경보를 하나씩 해제 할 수 있고 통화 버튼을 이용해 발생한 세대를 바로 호출 할 수도 있다.

3. 경보가 발생할 경우 위 3번 처럼 아이콘이 점멸되면서 경고음이 울림게 된다. 이때 위 6번에 상단 이이콘도 함께 점멸 된다.
4. 위 4번의 일괄해제 버튼을 이용해 보이지 않는 페이지의 경보까지도 모두 일괄 해제 할 수 있다.(일괄해제 후 새로이 추가 발생 하는 경보에 대해서는 계속 경보가 울리게 된다)

5. 위 5번에 있는 다른 메뉴를 선택 하면 해당 경보만 볼 수 있다.(해당 경보 화면에서 일괄해제를 하면 해당 경보에 대해서만 일괄 해제 된다.)


4.정보 기능

 4-1 공지사항
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	1. 관리실에서 전 세대로 발송했던 공지 내용을 열람 할 수 있다.


4-2 비상연락망
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	1. 관리실에서 등록해둔 비상 연락망을 경비실에서 열람만 할 수 있다.


4-3 부재중 통화
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	1. 세대, 경비실, 공동현관의 호출을 받은 후 통화를 받지 못하면 부재중 통화 목록(위 1번)에 남게 된다.

2. 세대, 경비실 부재중 통화에서 통화 하기 버튼(위 2번)을 누르면 바로 해당 대상으로 통화 호츨이 가능 하다. 

3. 공동현관 호출에 대해서는 부재중 정보만 볼수 있고 공동현관을 호출 할 수는 없다.

4. 부재중 통화는 최대 100건까지 저장 된다.

참고) 통화쪽 부재중 통화와 동일한 기능임.


5.설정 기능

 5-1 착신설정
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	1. 위1번에 착신설정할 경비실기 번호를 입력한 후 착신설정을 누르면 착신 설정이 된다.
(착신 대상 경비실이 없거나 이미 착신 중이면 착신 설정 할수 없다.)
2. 위 3번에 8개의 단축키를 이용해 한번에 착신 설정을 할 수도 있다.

3. 위 3번의 단축키를 길게 2초간 누르면 단축키에 할당된 경비실기 번호를 변경 할 수 있다.

4. 위 4번에서 처럼 변경할 경비실 번호 옆의 확인 버튼을 누르면 단축키가 변경 된다.
5. 착신 설정 된 경비실에 대해서는 세대호출, 공동현관 호출에 대해서만 착신된 경비실로 호출이 넘어 가고 경비실에 의한 호출에 대해서는 착신된경비실로 넘어 가지 않는다.

6. 착신 중이라 할지라도 세대, 타 경비실로 통화 호출은 가능하고 기타 다른 기능들은 모두 정상 동작 한다.


5-2 환경설정
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	1. 위 1번에서 각 통화에 대한 호출 벨 음량과 통화 음량을 조절 할 수 있다.

2. 통화, 벨 음량을 변경 한 후 적용 버튼을 눌러야 적용이 된다.         

3. 벨 음량은 +, - 키를 누를때마다 설정된 소리 크기로 알림소리가 크거나 작게 변한다.

4. 통화 음량은 +, - 키를 누른다 하더라도 동일한 알림 소리가 나고 실재 통화를 해야 설정된 통화 음량을 들어 볼 수 있다.

5. 위 3번의 -, + 키를 이용해 밝기를 조절 할 수 있다.

6. 위 4번에서 -, +키를 이용해 절전기능 시간을 변경 할 수 있다.

7. 터치보정은 위 5번의 설정 버튼을 길게 누르면 터치를 보정 할 수 있게 된다.

8. 문열림키를 길게 눌렀을때도 아래와 같은 방법으로 터치 보정이 가능하다.
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	1. 위 1,2,3,4,5번 순으로 터치를 길게 누르면 마지막 6번과 같이 아무것도 없는 화면에서 아무위치나 클릭하면 새로운 터치 보정값이 적용되게된다
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	1. 위 1번에서 현재 단말기의 시간을 변경 할 수 있다.(단말기의 시간은 자동으로 맞춰지므로 변경 하지 않는 것을 추천한다.)
2. 알람 설정은 위 3번에 설정할 알람 시간을 변경하면 된다.
3. 설정 변경 후 위 2,5번의 적용 버튼을 눌러야 적용이 된다.
4. 알람시간이 되서 알람이 울리면 위 4번의 알람소리끄기를 통해 소리만 끌수도 있다. 설정한 반복, 횟수 정보에 따라 다시 울리게 된다.

5. 알람시간이 되서 알람이 울리면 위 5번의 오늘사용안함을 통해 오늘 하루동안은 알람이 안 울리도록 할 수 있다. 설정한 알람요일, 반복, 횟수 정보에 따라 다시 울리게 된다.


5-3 시스템설정
	
[image: image32.jpg]







	1. 시스템 설정 메뉴는 관리자만 사용 할 수 있다.
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